**TAREA 2.1 en limpio**

Valor mínimo alcanzable:

Valor máximo alcanzable:

Por lo tanto, la precisión es:

**TAREA 3.1 en limpio**

**clka:** Input del reloj a la frecuencia del sistema.

**ena:** Input que activa la memoria.

**wea:** Input que indica el modo de la RAM. Si está a ‘1’ es escritura y si está a ‘0’ es modo lectura.

**addra:** Input que marca la dirección de memoria a la que se accede.

**dina:** Input a escribir en la dirección.

**douta:** Output a leer en la dirección.

**TAREA x.x en limpio**

**clka:** Input